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Emplacement A : dans un doigt de gant dans le collecteur retour chaud
Emplacement B : à l’intérieur du capteur  

T1 et T2 : Tés de réglage ou autre système pour équilibrer l’installation
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