Choix d’un circulateur pour circuit primaire de chauffage solaire

Installation progressive de 3 (ou 4)*5 LM 112 sur un toit incliné à 47-48° pour une surface totale de 30 ou 40m² de capteurs selon le schéma ci dessous… 

Le point le plus haut se situe à environ 6m au dessus du circulateur.

Ne pouvant disposer d’une seule cuve à eau morte, je pense m’équiper à terme de 2 cuves de 1500litres chacune. (sans doute en auto construction…)
Je pense que dans ces conditions, deux circulateurs sont de mise…( ?)



Dans ces conditions, quels sont les dia de cuivre pour le câblage des panneaux. (cuivre 16/18 ou davantage) ?
Le débit dans un panneau est de 100 l/h et par panneaux (info à vérifier?)
Pour 10 panneaux, j’arrive à 1mcube/h

Un circulateur Wylo RS 15/6 est-il suffisant ou le RS 25/6 ??

