Auto construction d’un cesi

1° utilisation d’un ancien chauffe eau 200 l avec en série mon chauffe eau électrique de 200l mise en place d’un serpentin de 15 ml en 12x14.Circuit en marche forcée avec drain back avec bac tampon de 15 l

2 ° un panneau solaire autoconstruit 3x1 à réaliser ( avantage dimension sur mesure).

 Le capteur sera en cuivre collecteur 16x18 traverse en 10x12,avec tole alu ou cuivre peinture haute t° isolation « panneaux cheminée » laine de roche en 40 mm et couverture avec panneaux polycarbonate en 16 mm. ( avant réalisation je transmettrais le schéma pour conseils)

Principe  de marche retenu
Utilisation du cesi dès que la T 1 est supérieur çà T0 en serie mon chauffe eau electrique qui assure les 65 ° en toute circontances

Bénéficiant de la tarification Tempo en jour rouge je bascule manuellement sur la prod ECS de la chaudière qui est elle aussi en serie sur le circuit ECS ce qui m’évite le fonctionnement du chauffe eau électrique si besoins ECS .
Je conserve le contact thermostatique du cesi pour alimenter le circuit regulation en 220 v 
( sonde que je doit contrôler sur le départ T° et arrêt T° )

Si T1 est supérieur à T0 mise route du circulateur quand la T° du cesi est de 65 ° le thermostat coupe la ligne.
A la lecture de cette ébauche pourriez me dire si il y a des bizarreries qui m’échaperaient.
