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 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



CHAUDIERE AVEC PROD ECS 110 l





circulateur





PANNEAU SOLAIRE 3X1 AUTO  CONSTRUIT


DRAIN BACK








CHAUFFE


EAU 


ELECTRIQUE


200L





CUVE 200L +


SERPENTIN 12X14 CUIVRE 15 ML 


soit 0.65 M²





BAC 


15 L 


Ciel ouvert 





Eau froide





T 1





T 0





Vanne réglage


de débit





Régulation


PR électronics








