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Echangeur de sur chauffe (piscine)





Réservoir étanche 2000 litres (chauffage)





Plancher chauffant 100 m2





ECS


200 litres





Régulateur





PS





VS





VC





PC





TPC





T2





T3





Chaudière cheminée





4 capteurs de 30 tubes de 1m80 « caloduc »,


Sun Power 





Thermovar





Th





T1





VS=0





VS=1





TE -> T° extérieure








VP





Solarimètre > 120w/m2





Début





non





oui





T1 > T3+5°c





T1 > T2+5°c








oui





oui





non





non





CS = 1


(Circulateur solaire en service)





Position hiver








CIRCULATEUR SOLAIRE PS





T1 > T2+5°c














VANNE 3 VOIES SOLAIRE VS





Début





T1 > T2 + 5°C








T1 > T3 + 3°c








VS = 1


Chauffage ECS








VS = 0


Chauffage habitation





oui





non





non





oui





non





oui





Pecs (charge ECS par Stock 2000l)





T2





non





Tecs < 40°C








oui





Début





T h (stock)  > 50°C








non

















Pecs en service








oui





PF





Pecs








