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THERMOSIPHON sur cuve d’eau morte, et VIDANGE





Vidange du collecteur s’il y a risque de gel :


activation des fermetures 1 et 2


puis, activation de l’ouverture 3





Retour au régime de thermosiphon :


fermeture 3


puis, ouverture de 1 et 2.





Remise à niveau de l’eau par système chasse-d’eau





Extérieur





Intérieur





Sonde de température au point le plus froid





Capteur solaire sous vide





Sonde de température au point le plus froid
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Extérieur
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Tube ouvert  = prise d’air





Tube fin et ouvert  qui dépasse le niveau de la cuve








