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Vue de coupe
           Dimmension : 2500 x 1200  x 150

           Panneaux en CTBX de 15
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          Projet : autoconstruction panneaux solaires air , coffre isolé par panneaux polystyrène extrude de 60 , plaque galva sur isolant et plaque galva sur chicanes  permettant

          un déplacement d’air freiné pour optimiser l’échange. Le tout recouvert d’un polycarbonate de 16 mm double paroi. L alimentation en air neuf sera assurée par une 

          ventilateur  180 m 3 / h venant d’un échangeur double flux autoconstruit qui sera installé à la sortie de ma vmc. 
          Cdé par deux indicateurs programmable PR deux sondes.          
          Le capteur sera positionné comme suit à 60° sur la toiture, pour des commodités de prise au vent et d’esthétisme . j ai retenue l’idée de l’entrée d’air sur le haut  pour 

         que le cheminement soit plus lent et cette entrée d’air étant la plus longue par rapport à la pente je préfère perdre des degré sur l’entrée d’air que sur la sortie

          mais c’est une idée qui peut être discutable 
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Celle du dessus n’est pas représentée pour des raisons de lisibilité








