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Principe d’application hors période de chauffage :


L’air chaud des panneaux traverse un échangeur auto construit air eau ,une épingle en cuivre muni d’ailettes pour améliorer l’échange en circuit fermé avec un circulateur qui alimente un serpentin en cuivre monté à l’intérieur d’un cumulus de récupération .


Le système panneaux est déjà opérationnel depuis novembre pour mon chauffage en mode air air 


Et je me dis que hors période chauffage on doit pouvoir exploiter ces colories qui vont s’envoler sinon .











