Les capteurs non vitrés correspondent à des applications et surtout, à des mises en oeuvre spécifiques.
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Les capteurs non vitrés reprennent le même principe que les capteurs vitrés, mais sans profiter de l'effet de serre permis par le vitrage.

Les capteurs non vitrés sont plutôt destinés à des applications à "basse température" (entre 30°C et 35°C), donc conviennent pour du chauffage piscine ou du chauffage par plancher chauffant ou panneaux radiants (en respectant une inclinaison hivernale).

Ils sont moins efficaces en réception de l'énergie solaire, mais permettent des intégrations plus faciles et plus variées, parce que ces capteurs peuvent être assujettis à une forme arrondie, comme dans l'exemple ci-contre : 
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