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INSTALLATION :


Le système se compose d’un ensemble ECS et d’un PSD ( plancher solaire direct ) de 30 m2.


ECS solaire en préchauffage du cumulus électrique de 200 litres


SITUATION :


Sud ariege ; valeur theorique 4.6kwh/m2 de capteur avec PSD hiver de 2.19 kwh/m2/jour ou 2.54 en été


PARTIE CAPTEURS : circuit primaire à base de glycol à – 20°c (35% vol)


2 capteurs plans de 2.5 m2 en revêtement sélectif (tinox) en série ( rq : 1 pou l’instant) : inclinés 55°


rq : l’inclinaison des capteurs est prévue pour une priorité hiver donc chauffage


De plus évite une surchauffe pendant l’été                  PS :  groupement achat APPER 


PARTIE ECS (provisoire) :


1 ballon échangeur de 150 litres (surface échangeur 0,91 m2) et un cumulus électrique de 200 litres


théoriquement pour 5 m2 de capteurs ,on obtient 0.2< s <0.3 donc 1< s <1.5 de surface d’échange donc


dans mon cas légèrement inferieur mais l’absorbeur total est plutôt de 4,5m2 donc 0.9<s<1.35 ;


PARTIE PSD : 2 boucles de 53 et 60 mètres


Salon-séjour de 30m2 : grille chauffante en PER BAO dans une dalle de 11cm ; respect du DTU pour


Chauffage au sol .


REGULATION : priorité chauffage + une boucle de décharge dehors sur un radiateur (sert aussi de mise


 en Température)


 la régulation se fera par le millenium de CROUZET avec une carte convertisseur de sonde autoconstruite


 ( voir forum apper : carte bernard42)


LEGENDE :


CIR1 : station solaire (sécu +debitmétre+ciculateur+purgeur+thermometre) ; S1à6 : Sondes régulation ;


CAR : clapet anti-retour ;CIR2 : circulateur ; V3V : vanne 3 voies motorisées ;


S1 : capteur,S2 :retour ECS ,S3 :retour PSD,S4:temp ext,S5:depart PSD,S6:temp ambiance
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