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Eclairage de passage équipé dun détecteur. LK
Transportable, tout est dans une boite plastique
(panneau, régulateur, accu 12 volts.)

Bonne autonomie par temps d'allumage Timité.
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Matériel :

1/ Bore psstnue

1 éclairage & détecteur 230 v .
modifié 12 v avec lampe de récup.
1 panncau PV 12 v 20 w.
1 régulateur de charge 12
1 batterie 12 v 44 A
1 caisse & outils plastique ..
4meible2 x 1,5 mm?
+ presse-étoupe (técup).

Applications

Equipements de collectivités,
signalisation, réverbére d'appoint.
éclairage ponetuel de sécurisation.
ete,..
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