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COMPORTEMENT LORS DE CONDITIONS DE TEST STANDARD (STC")
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COMPORTEMENT A 800W/m?, NOCT, AM 1.5
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DONNEES D'ENTREE (DC)

M215-60-230-522

‘Alimentation recommandée (STC) 100W-270W
Tension d'entrée DC max a5V

Tension de suivi de la puissance de créte 22V-36V.

Plage de tension de fonctionnement 1BV-36V
Tension de départ min./max. 22V/45V

Courant de court-circuit DC max 5A

'DONNEES DE SORTIE (AC)

Puissance de sortie maximale 225W

Puissance de sortie nominale 215w

Courant de sortie nominal 084A

Tension/plage nominale. 230V

Plage/fréquence nominale 50.0Hz

Facteur de puissance. 50,95

Nombre maximum d'unités par branche de20A 17 (Ph + N), 51 (3Ph + N)

Nombre maximum d'unités par cable

17 (Ph + N), 27 @Ph + N)




