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Objet Unité. Min Type Max <
Paramétres DC
Puissance dentrée maximale recommandée w 270
Plage de tensions MPPT v 2 3
Plage de tension de fonciomement v 76 a
Tension denrée DG marimale v w®
Tension de démarrage minimalemaximale v 2 ®
Courant de court-crcit (1s0) dentrée DC maximale A 15
Courant dentrée DG maximale A 100
Paramétres AC
Puissance de sortie AC de pointe w 225
Puissance de sortie AC max. (403 65 °C) w 215
Facleur de puissance de sortie 095 089 | 1
Tension de sortie AG nominale 230
Courant de sorte AC continu, 230 V AC A .09
Nombre de phases AC 1
Données opérationnelles.
Nombre maximal de micro-onduleurs par circut de
dérivation AC de 20 A 1 ”
20VAC 1 7
400V AC (tiphase) 1 51
400V AC (tiphase, centre de la dérvation)
Distorsion harmoniaue totale % 30 | 5
Plage des tempeératures de fonclionnement nfernes < 0 &
Plage des températures e fonclionnement extemes c 0 &
(embiantes)
Efficacité
Effcacité mesurée EN50530 (EU) % %57
Rendement stalique MPPT (pondére, EN 50530) % %6
Ralentissement des changements dirradialion avec un % %3
rendement MPPT dynamique (pondéré, EN 50530)
“Accélératon des changements dradialion avec un rendement % %3
MPPT dynamique (pondéré, EN 50530)
Démarrage et anet du rendement MPPT dynamique (pondére. % %8
EN 50530)
Consommation en velle w 0055
Dimensions et poids.
Dimensions, support de fiation non inclus (@pproximatives) | 17.9 cm x 17.2 cm x 2.8 cm
Poids 166 kg
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M250-60-230-522 <
M250-60-230-522-UK
Objet Unite Type Max
Parametres DC
Puissance dentrée maximale recommandée w 310
Plage de tensions MPPT v 27 39
Plage de tension de fonctiomement v 16 8
Tension dentrée DC maximale v )
Tension de démarrage minimale/maximale v 2 8
Courant de court-ircuit(sc) dentrée DC maximale A 15
Courant dentrée DC maximale A 100
Parametres AC
Puissance de sorie AC de pointe w 258
Puissance de sorie AC max (40 3 65 °C) w 250
Facleur de puissance de sortie 095] 099 [ 1
Tension de sortie AC nominale 230
Courant de sortie AC continu, 230 V AC A 108
Nombre de phases AC 1
Données opérationnelles
Nombre maximal de micro-onduleurs par circul de
dérivation AC de 20 A 1 14
280VAC 1 2
400V AC (trihasé) 1 2
400 V AC (triphasé, centre de la dérivation)
Distorsion harmonique totale % 30 | 5
Plage des températures de fonclionnement inernes c <0 85
Plage des températures de fonclionnement extemes. c ) 3
(ambiantes)
Efficacité
Eficacité mesurée EN50530 (EU) % 957
Rendement statique MPPT (pondéreé, EN 50530) % 996
Ralentissement des changements diiradiation avec un % 93
rendement MPPT dynamique (pondére, EN 50530)
‘Accélération des changements diadiation avec un rendement % %3
MPPT dynamique (pondéré, EN 50530)
Démarrage et arrét du rendement MPPT dynamique (pondére. % EQ
EN 50530)
Consommation en veille w 0,055
Dimensions et poids
Dimensions, support de fixation non inclus (approximatives) | 17.9 cmx 17.2 cmx2.8 cm
Poids 166k





