Caractéristiques de l’habitation :
· 230 m2 de SHON en R+1 département du Nord

· Construction 2004 (mur brique 10cm laine de roche, vide sanitaire, plancher étage béton, comble 30cm LDV, double vitrage 4/16/4)
· Faîtage pratiquement axe nord sud. Un pignon dégagé au sud

· Consommation totale de gaz (5 personnes) 25500 KWH/an

Installation de chauffage actuelle :

· Chaudière Zaegel Held fonte 32KW avec ballon ECS 120L intégré

· Radiateurs acier T50 dimensionnés à 23KW total
· Régulation par thermostat d’ambiance et module ECS prioritaire.

· Cheminée à foyer fermé très peu utilisée (2 stères par an)

Objectifs :

· Production ECS solaire

· Appoint de chauffage

Solution envisagée avec la chaudière actuelle:

· Auto installation 

· 10 à 15 m2 de capteurs solaires posés au sol et orientés plein sud, pratiquement sans masque.
· Ballon de stockage type combi 600 à 1000l

· Régulation faite maison

· Pas de possibilité de plancher chauffant 

Solution évolutive

· PAC lorsque la chaudière sera à changer

· Murs chauffants
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Installation existante
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C3, V3V_1 et V4V_1 sont commandés par la régulation solaire





Installation à créer
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C1 et C2 sont commandés par l’automatisme actuel de la chaudière (TA et priorité ECS) 

