Programmation d’un accu-combi 800l avec boucle de surchauffe 

J’utilise 2 vannes 3 voies motorisées  à ressort ce qui explique que les bornes correspondant à « chaudière » et « tampon » ne sont pas raccordés, le ressort les rappelant automatiquement ( évite à un relais de fonctionner pour rien ).

Je fais traverser le thermostat d’ambiance qui attaque la fonction booléenne et permet là encore de ne pas solliciter le relais et la 3 voies quand le circulateur ne tourne pas.

· - Quand la temp capteur> 5° au tampon, chauffage du tampon
· - Quand la temp tampon> 80°, chauffage de la piscine ( sauf en hiver, la surchauffe étant modérée et il vaut mieux garder le maximum de calories)

· - Quand la temp capteur> 3° au retour radiateurs, dérivation par le tampon

· - En été, Quand la temp tampon> 80° et que le capteur est < 50°, la décharge de surchauffe s’arrête. 

· En effet, pour alimenter la piscine, il me faut traverser la route ( j’habite un petit village et le jardin est de l’autre coté du chemin )et la deperdition de chaleur est élevée.
Tous les relais sont temporisés afin d’éviter qu’ils claquent à l’équilibre des T°.

J’ai 2 systèmes de mémorisation des températures :

· la première journalière avec mémorisation toutes les 2 heures à partir de 8h jusqu’à 20h et remise à zéro à 4h ou manuelle.

· la deuxième me donne la température la plus élevée du capteur avec date et heure et remise à zéro manuelle.
je commande l’éclairage de l’écran LCD par la touche OK, l’automate se trouvant dans la cave dans un endroit peu éclairé.

J’ai mis des fonctions booléennes car celles-ci permettent de rajouter des fonctions sans changer le câblage.

J’ai mis également un temporisateur sur la pompe solaire pour éviter que la pompe solaire ne se mette en branle en même temps que les vannes bougent.

Tout ceci sera bien sur certainement à améliorer, le mode monitoring étant fait pour cela.
