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THERMOSIPHON sur cuve d’eau morte, et VIDANGE





Vidange s’il y a risque de gèle :


activation des fermetures 1 et 2


puis, activation de l’ouverture 3





Retour au régime de thermosiphon :


fermeture 3


puis, ouverture de 1 et 2.





Remise à niveau de l’eau par système chasse-d’eau





Extérieur





Intérieur





Sonde de température








