
Ballon actuel ECS+chauffage


150l





Ballon solaire tampon 1000l


chauffage





Ballon solaire ECS 300l





Régulation actuelle





Mélangeur chauffage





Vanne motorisée





C1





C2





V3V_3





V3V_1





Lyre antithermosyphon





T° aller PC





T° retour PC





manomètre





C3





Entrée eau froide 





Départ eau chaude                  sanitaire





Retour chauffage





Départ chauffage





Sonde de T° extérieure





T° consigne PC





T° capteur





T° tampon





T° ECSsol HAUT





T° ECS





T° ECSsol BAS





V3V_PC fr





V3V_ PC ch





V3V_2








