LE CHAUFFE-EAU ELECTRO-SOLAIRE LEMERCIER PRESENTE DE NOMBREUX DISPOSITIFS ORIGINAUX ET PARTICULIEREMENT EFFICACES:

PROTECTION CONTRE LE GEL (exclusif)

Une nourrice d’alimentation et d’expansion permet la vidange du capteur et de la partie exposée du circuit à chaque arrêt de la pompe de circulation, mettant ces éléments à l’abri de tout risque de gel.

En effet le régulateur solaire arrête cette pompe de circulation dès que la température du fluide intermédiaire à la sortie du cap​teur n'est plus supérieure que d'un écart de l'ordre de 2°C à celle de l'eau de la réserve.

Un nouveau remplissage de la partie supérieure du circuit et du capteur est obtenu automatiquement par prélèvement sur la réserve de la nourrice à chaque remise en route de la pompe de circulation.

Avantages

- Cette disposition adoptée pour la protection contre le gel permet d'utiliser l'eau comme fluide intermédiaire de transfert.

- Aucun problème de dosage de fluide intermédiaire ou de perte d'antigel.

- Inutilité d'un échangeur à double paroi - parfois obligatoire lorsque l'on utilise un fluide antigel - avec les inconvénients qui en découlent de baisse de rendement et de difficultés de construction.

- Respect des règles d'hygiène (de plus en plus souvent imposées), même en cas de rupture de l'échangeur et de mélange des fluides.

- Problèmes de maintenance simplifiés et ramenés au niveau de l'entretien d'une installation de chauffage classique.

- Rendement thermique amélioré par rapport à celui d'un circuit primaire à eau avec antigel.

ECONOMISEUR(exclusif)
L'utilisation dans notre appareil d'un dispositif original (Brevet CERCA) permet de donner une priorité absolue de puisage de l'eau solaire tant que celle-ci est à une température suffisante pour répondre aux besoins.

Dans le cas contraire il est fait appel automatiquement à la réserve (moitié supérieure du réservoir) chauffée par l'élément électrique d'appoint. Inversement si la température de l'eau du chauffe-eau est supérieure à celle désirée l'économiseur assure le mélange avec l'eau froide du réseau.

Avantages

- Ce dispositif assure au chauffe-eau électro-solaire LEMERCIER un rendement exceptionnel qui permet de réaliser des économies d'énergie 1 fois et demie supérieures à celles obtenues avec un matériel solaire classique à surface de captage égale.

Pas de gaspillage inutile d'électricité

Durée d'amortissement réduite.

