			
			
	 

		

	Voici enfin les modules hybrides PV/T :
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Nouveauté : Les capteurs hybrides PV/T permettent avec le même capteur de produire de l'électricité et de la chaleur.

Ils intègrent dans un capteur thermique des cellules photovoltaïques.

A surface égale les modules intégrés exposés seuls produisent 146 Wc/m² en énergie électrique.
Dans le capteur hybride ils ne produisent  plus que 140 Wc/m² d'énergie électrique, mais en contrepartie ils produisent en plus 650 Wh/m² d'énergie calorifique.
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